附件2

室内空气治理技术要求


第一章 项目概况

1. 项目名称：亚洲创建工业园城市更新项目空气检测治理及净化工程。
2. 项目地点：深圳市宝安区福海街道桥头社区天福路87号
3. 治理面积： 使用面积约59300平方米，具体治理区域详见附件3：亚创场地空气检测及治理工程报价清单（楼层明细平面图）。
[bookmark: _GoBack]4. 项目背景： 拟于2026年8月15日完成装修及家具的安装调试工作，为确保员工身体健康，营造安全、健康的办公环境，现拟对该区域进行专业的室内空气污染综合治理及净化。


第二章 服务范围与治理目标

1. 服务范围：
   · 对指定区域内的所有室内空间（包括但不限于开发办公区、会议室、独立办公室室、茶水室、走廊、卫生间等）进行甲醛及其他主要空气污染物的治理。
   · 治理对象包括但不限于：人造板家具（桌椅、柜子）、墙面（乳胶漆、壁纸、吊顶）、地面（地毯、木地板）、布艺软装（窗帘）等所有可能释放甲醛的装修装饰材料。
2. 治理目标：
   · 核心指标： 治理前多点自测留下测前数据，治理完工后 7 天（或约定时间），还需委托第三方权威检测机构CNAS认证，进行多点验收检测。
   · 验收标准： 检测结果需符合 《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022） 中规定的限量值。重点指标要求如下：
   · 甲醛：≤ 0.08 mg/m³
   · 总挥发性有机物TVOC：≤ 0.60 mg/m³
   · 苯：≤0.03 mg/m³
   · 甲苯：≤0.20mg/m³
   · 二甲苯：≤0.20mg/m³
   · 达标要求：所有采样点的检测结果均需低于或等于上述标准值，方视为验收合格。









第三章 治理单位资格要求

1. 投标人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，持有有效的营业执照，注册资金100万以上，经营范围包含室内空气治理、环保技术服务等相关内容。
2. 具备丰富的同类项目施工经验，需提供不少于 3 个近三年内完成的、治理面积在 20000 平方米以上的项目案例（附合同关键页复印件等）3. 拥有稳定的专业技术团队，施工人员需持有相关职业资格证书（如：室内环境治理员等）。


第四章 技术要求

1. 技术方案要求：
   · 治理单位须根据我方提供的平面图及现场勘查情况（如有），制定详细的、有针对性的《施工技术方案》。方案应至少包括：
     · 污染源诊断分析。
     · 采用的核心技术原理及工艺流程。
     · 不同材质（板材、皮革、布艺、墙面等）所使用的具体产品类型及施工方法。
     · 施工进度计划表（包括前期准备、施工周期、验收时间等）。
     · 现场保护措施及施工期间的安全环保方案。
2. 治理工艺与产品要求：
   · 工艺要求： 应采用综合治理技术，如：源头催化分解、生物酶降解、高分子聚合等能长期有效分解甲醛的工艺。反对仅以吸附、掩盖为目的的临时性手段。
   · 产品要求： 所有治理药剂必须为环保、安全、无异味的产品，对人体和物品无损害。需明确主要产品的名称、成分、作用原理、安全性证明文件。
3. 施工设备要求：
   · 需配备专业的施工设备，如：高压雾化喷涂设备、熏蒸机、鼓风机、臭氧发生器等，以确保药剂能充分、均匀地作用于污染源。











第五章 验收标准与方式

1. 检测机构： 验收检测必须由第三方权威检测机构CNAS认证出局报告。
2. 检测时间： 治理施工全部结束后 7±1 天进行封闭，封闭 12 小时后进行采样检测。
3. 验收结果：
   · 合格： 所有检测点各项指标均达标，则视为验收合格。投标人提供完整的施工报告、产品证明及验收报告后，招标人按合同支付尾款。
   · 不合格： 如有任一检测点任一指标超标，则视为验收不合格。投标人须在 15 个自然日内进行免费返工治理，直至复检合格为止。所有复检费用由投标人承担。


第六章 售后服务与保证

1. 质保内容： 在质保期内，如因施工或药剂质量问题导致治理效果反弹，委托有资质的第三方检测机构检测后确认超标，中标人必须免费进行后续治理，直至再次达标。
2. 定期回访： 中标人须在质保期内提供每年一次的免费室内空气质量跟踪检测（可使用便携式精密仪器），并提交回访报告。


第七章 投标文件组成（技术部分）

投标人需在投标文件中提供以下技术资料：
1. 《施工技术方案》（详细版）。
2. 公司简介及同类项目业绩证明（附合同证明及验收报告）。
3. 施工团队人员名单及相关资格证书。
4. 治理产品清单、详细说明及全部安全性、有效性证明文件复印件。
5. 售后服务承诺书（明确质保年限和具体条款）。



