相关资质、技术要求
1、生产单位资格要求：
★1)生产加工设备权属与购置证明：如全自动超声波裁切机、卷帘双刀裁切机、防风卷帘焊接机，需附上设备采购合同、全额增值税发票（发票抬头必须为厂家营业执照主体，不能用第三方加工厂发票替代）
★2)投标方需具备工商注册经营范围：含窗帘制作安装、窗帘生产，以标书公布之日为准，注册资本≥200万元，有固定生产场地，提供生产场地使用相关证明资料（占地面积、厂权证明），能独立自主生产本次招标的家具，具有ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系双重认证。
[bookmark: _GoBack]★3)具备丰富的同类项目施工经验，需提供不少于 3 个近三年内完成的卷帘项目成熟案例，其对应卷帘的合同总金额不少于50万（附合同关键页复印件，含总金额等）

2、基本要求：
★1)窗帘选用的材料必须符合环保及阻燃要求，符合国家标准：GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》。
2)所选材料必须进行严格的除异味、除甲醛的空气处理，安装完成后必须能通过国家《民用建筑工程室内环境控制规范》环保检测，具体包括甲醛、总挥发性有机化合物TVOC检测。
▲3)窗帘进场安装时，我司将会对产品进行随机抽样送检，若与报价文件中所注明材料不符或达不到环保等级要求的，我司可要求对该类产品退货及按照合同条款索赔。
4)窗帘款式、颜色等须结合招标方装修效果风格，配以现代时尚、人性化、科技感的特性进行设计，要求做工精细。
3、材料要求
1)布料饰面：多种面料颜色可选，色牢度4级以上，并提供相应报告，无异味，甲醛含量符合相关规范标准，耐磨、不起球。
2)主要五金零配件：需采用国内知名五金品牌，等同于但不限于杰曙、振飞、创明等品牌。
3)投标方须在招标人限定或同等品质的品牌内选用，否则招标人有权拒收，且不支付相应的费用，其他招标人未限定品牌的材料，投标人须在投标报价中列明材料品牌/生产厂家，由招标人审核确定。
4、其他要求
1)所有家具进场时须提供生产厂家供货证明，须载明家具名称、照片、数量并有
厂家盖章。
2)所有窗帘及部件选材不得低于以上要求，且须满足国家及行业相关规范标准，家具进场安装时，甲方将会对产品进行随机抽样，并送第三方进行检测，如检测不合格，甲方可要求对该类产品退货并要求乙方赔偿损失，参考规范、标准如下所列：
（1）SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》
（2）GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》
（3）GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》。
（4）SZJG 52-2016 《家具成品及原辅材料中有害物质限量》
（5）GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》
如以上规范、标准有更新版本，参考最新版本要求。
